|  |  |
| --- | --- |
| **Datum** | 18.06.2015 |
| **Bezug** | Hängegleiter Funky 15, Funky 17  |
|   |
| Bei Geräten der Muster Funky 15 und Funky 17 wurden im Zuge von Nachprüfungen zu niedrige Abspannhöhen festgestellt. Dies kann verschiedene Ursachen haben. Die Firma Seedwings Airsports GmbH erlässt, in Absprache mit dem DHV, folgende Sicherheitsmitteilung:Bei allen Funky 15 und 17 sind die Abspannhöhen zu kontrollieren. Die Kontrolle kann vom Halter selbst vorgenommen werden und muss vor dem nächsten Flug erfolgen. Bei festgestellten Abweichungen der Abspannhöhen von den Maßen des DHV-Luftsportgeräte-Kennblatts ist der Hersteller zu kontaktieren. Allgemeine Anleitung für die Kontrolle der Pitch-Einstellung bei Hängegleitern: <http://www.dhv.de/web/piloteninfos/drachenflug-welt/drachen-news/pitch-beim-drachen/>Seedwings Airsports GmbHSchlitters 63A-6262 SchlittersAustriaPhone.: +43 (0)5288 – 727 30skypec2c://r/204+43 (0)5288 – 727 30Fax:       +43 (0)5288 – 720 89office@seedwings.eu<http://www.seedwings.eu/>18.06.2015Michael MöllerGeschäftsführer/CEO |