|  |  |
| --- | --- |
| **Datum** | 28.05.2015 |
| **Bezug** | Gurtzeug für Gleitschirm, Sup Air Walibi2 und Sup Air Evasion2 |
|   |
| Der Hersteller Sup Air hat für die beiden genannten Gurtzeuge eine Sicherheitsmitteilung bezüglich erhöhter Auslösekräfte des Rettungsgerätegriffes veröffentlicht. [Sicherheitsmitteilung PDF](http://supair.com/communication/telechargement/securite/Safety%20note_DE_Rescue%20handle%20extraction%20on%20tandem%20harness.pdf)Der DHV hatte den Hersteller am 17.3.2015 über die bei einem Turnhallen-Rettungsgerätetraining aufgetretene Blockade des Auslösegriffs bei einem Walibi 2 informiert. Erst auf eine erneute Aufforderung zur Stellungnahme bezüglich der bei einer [Unfalluntersuchung](http://www.dhv.de/web/newsdetails/article/warnung-vor-moeglichen-problemen-bei-der-rettungsgeraete-ausloesung-beim-gleitschirm-doppelsitzer-pi/) festgestellten wahrscheinlichen Blockade des Auslösegriffs bei einem Evasion 2, informierte Sup Air den DHV über die Sicherheitsmitteilung. Diese war am 29.4.2015 in englischer Sprache und am 11.5.2015 in deutscher Sprache auf der Website von Sup Air veröffentlicht worden. Eine erste Veröffentlichung in französischer Sprache ist, nach Angaben von Sup Air, am 31.3.2015 erfolgt. |