17.08.2022

Bezug Finsterwalder Hängegleitzer

|  |
| --- |
| Folgende Hängegleiter der Fa.Finsterwalder sind betroffen:  **Airfex: Funfex: Lightfex: Perfex Speedfex:** |
|  | |
| Bei einem Start mit Starthelfern hatte sich die vordere Unterverspannung des Perfex ausgehakt.  Fa. Finsterwalder weist in der Sicherheitsmitteilung für Starts mit Starthelfern folgendes an:  Bei einem Start mit Starthelfern ist der Drachen nicht an der vorderen Unterverspannung zu halten,  sondern an einer zu diesem Zweck am Kielrohr angebrachten Seilschlinge.  [**Sicherheitsmitteilung**](https://www.dhv.de/fileadmin/user_upload/files/2022/Sicherheit_2022/safety-note-finsterwalder-hang-gliders-20220813.pdf). | |