|  |
| --- |
| **18.08.2022** |
| **Bezug Hängegleiter Fa. Elipse Sol`R** |  |
|  | |
| Es war beim Aufbau eines Sol `R zu einem Vorfall gekommen, bei dem sich das Spannseil für das Querrohr selbstständig  ausgehängt hat.  Tests haben gezeigt, dass dieses Problem bei Entlasten der Querrohrspannung mit dadurch verkantetem  Karabiner nachvollzogen werden kann.  Die Fa. Ellipse erlässt folgende Sicherheitsmitteilung:  Hängegleiter Sol `R dürfen vorübergehend nicht geflogen werden, bis eine Nachrüstung erfolgt ist.  Dazu bietet Die Fa. Ellipse ein kostenloses Umrüst-Kit, das ein selbständiges Aushängen des Spannseils  auch im Fall eines verklemmten / verkanteten Karabiners verhindert.  Die Umrüstung kann vom Halter selbst vorgenommen werden.  Piloten oder Flugschulen können sich entweder direkt in französisch an Ellipse (Kontaktdaten  unter: https://ellipse-delta.com) oder  in deutsch und englisch an das Drachenflugzentrum Millau  (Kontaktdaten unter: https://drachenflugzentrum-millau.de) wenden | |